/* -------------------------------*- C++ -*--------------------------------- *\ 
|  phasicFlow File                                                            | 
|  copyright: www.cemf.ir                                                     | 
\* ------------------------------------------------------------------------- */  
objectName    settingsDict;
objectType    dictionary;
fileFormat    ASCII;
/*---------------------------------------------------------------------------*/
run             rotatingDrum_4MParticles;

dt              0.00001;      // time step for integration (s)

startTime       0;            // start time for simulation 

endTime         10;           // end time for simulation 

saveInterval    0.2;          // time interval for saving the simulation

timePrecision   5;            // maximum number of digits for time folder 

g               (0 -9.8 0);   // gravity vector (m/s2) 

includeObjects (diameter);                     // save necessary (i.e., required) data on disk

// exclude unnecessary data from saving on disk
excludeObjects (rVelocity.dy1 pStructPosition.dy1 pStructVelocity.dy1); 

integrationMethod         AdamsBashforth2;     // integration method 

writeFormat               binary;              // data writting format (ascii or binary)

timersReport              Yes;      

timersReportInterval      0.05;    
