/* -------------------------------*- C++ -*--------------------------------- *\ 
|  phasicFlow File                                                            | 
|  copyright: www.cemf.ir                                                     | 
\* ------------------------------------------------------------------------- */ 
objectName particleInsertion;
objectType dicrionary;
fileFormat 	ASCII;
/*---------------------------------------------------------------------------*/

active  yes;  // is insertion active?


feeder
{
   rate 	              2800;  // insertion rate (particles/s)
   
   timeControl         simulationTime;

   startTime 	        0;
   
   endTime   	        100;
   
   insertionInterval   0.04;   //s
   
   regionType          box;  

   boxInfo 
   {

   	min ( -0.15 0.34  0.01); // (m,m,m)
   	max (  0.15 0.36 0.15);  // (m,m,m)
   }
   
   // initial velocity of inserted particles
   setFields
   {
     velocity    realx3 (0.0 -0.65 0);  
   }
   
   // mixture composition of inserted particles
   mixture
   {
      sphere1 2; 
      sphere2 1; 
   }
}


