/* -------------------------------*- C++ -*--------------------------------- *\ 
|  phasicFlow File                                                            | 
|  copyright: www.cemf.ir                                                     | 
\* ------------------------------------------------------------------------- */  
objectName 	settingsDict;
objectType 	dictionary;
fileFormat  ASCII;
/*---------------------------------------------------------------------------*/
run             homogenizationSilo;

dt 				0.00001; 	// time step for integration (s)

startTime 		0.0; 		// start time for simulation 

endTime 		20;	        // end time for simulation 

saveInterval 	0.05; 		// time interval for saving the simulation

timePrecision   4;	        // maximum number of digits for time folder 

g 			    (0 0 -9.8); // gravity vector (m/s2) 


// overrides the default behavior 
includeObjects (diameter);    

// exclude unnecessary data from saving on disk
excludeObjects (rVelocity.dy1 rVelocity.dy2 rVelocity.dy3 
				pStructPosition.dy1 pStructPosition.dy2 pStructPosition.dy3
				pStructVelocity.dy1 pStructVelocity.dy2 pStructVelocity.dy3); 

integrationMethod 		AdamsBashforth4; // integration method 

writeFormat				binary;    // data writting format (ascii or binary)

timersReport 			Yes;  	   // report timers

timersReportInterval    0.1;	   // time interval for reporting timers



